혐기성 독립영양 메탄생성 미생물을 이용한 이산화탄소의

메탄전환 신공정 개발

연구책임자 : (주)경윤에코에너지 진남효(kye1997@empal.com)

연구기간 : 2007. 12. 01 ~ 2009. 09. 30

지원부처 및 기관 : 지경부 에너지관리공단

요       약

본 연구는 생물학적 기법을 통하여 지구온난화 가스인 CO2를 이용하여 메탄을 생성하는 것으로, 혐기성 시스템을 이용하여 연구를 수행하였다. 반응기의 운전조건은 온도를 35～38℃ 수준으로 조절하였고, 이산화탄소의 생물학적 메탄 전환 반응을 위해 H2/CO2의 비율이 4:1로 구성된 혼합가스를 제작하여 주입하였으며, 반응기 유효용적의 20%(v/v)비로 혐기성 소화슬러지를 식종하여 buffer solution만 다르게 하여 pH를 각각 5, 7로 반응기별 pH를 유지하여 실험을 진행하였다. 또한 수소공급방식에 있어 중공사막을 이용한 무기포 멤브레인 전달방식을 이용하여 CO2를 환원하는데 필요한 수소를 CO2와 반응할 수 있게 공급함으로써 메탄전환의 효율을 최대화하여 생물학적 메탄전환 시스템 공정을 개발하였다.

Key Words:	Carbon dioxide(이산화탄소), Methanogen(메탄생성균), Hollow fiber membrane(중공사막)